изисквания към системата за избор на режим за шофиране

# FR1. Системата трябва да има устройство с четири бутона за превключване на режими за шофиране.

FR1.1 Устройството трябва да има бутон за включване на режим ECO

FR1.2 Устройството трябва да има бутон за включване на режим SPORT

FR1.3 Устройството трябва да има бутон за включване на режим COMFORT

FR1.4 Устройството трябва да има бутон за включване на режим MANUAL

# FR2. Системата трябва да визуализира текущият режим на шофиране посредством дисплей

FR2.1 С натискане на бутона за ECO режим на дисплея излиза съобщение ECO MODE

FR2.2 Снатискане на бутона за SPORT режим на дисплея излиза надпис SPORT MODE

FR2.3 С натискане на бутона за COMFORT режим на дисплея излиза надпис COMFORT MODE

FR2.4 С натискане на бутона за MANUAL режим на дисплея излиза съобщение MANUAL MODE

FR3. Системата има устройство за сигнализиране на активността на всеки режим

FR3.1 Устройството отразява включването на всеки режим чрез светодиод

FR3.2 Светодиода свети при активен режим ECO, SPORT или COMFORT

FR3.3 Светодиодът угасва при активен режим MANUAL